Додаток

**ІНФОРМАЦІЯ**

**КП «Київпастранс»**

**про проведення обстеження та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів цивільного захисту для осіб з інвалідністю**

**Загальна інформація про об’єкт:**

1. КП «Київпастранс» філія ТРЕД №2 Сховище № 108843
2. Дата проведення обстеження – 08.06.2023
3. Адреса розташування об’єкта – м. Київ, вул.. Довженка,7
4. Форма власності - комунальна
5. Найменування послуги – споруда цивільного захисту
6. Особа, яка проводила обстеження – Розкладій П. Ю., головний інспектор ВЗНС та ЗЦЗ Шевченківського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві, підполковник служби ЦЗ, представники ТРЕД №2: головний інженер Бойко С. А., нач. відділу кадрів Ілієв О. М.
7. Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти) – Ілієв О. М. тел. (044) 454-00-45, 456-50-02 (приймальня депо), o.iliyev@kpt.kyiv.ua

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Критерії безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю | Відповідальність критеріям (так або ні)  | Примітки  |
| 1. **Шляхи руху до будівлі:**
 |
| 1. Місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більше як 50 метрів від входу до будівлі або споруди
 | так |  |
| 1. Таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності
 | ні |  |
| 1. Ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра
 | так |  |
| 1. Ширина пішохідних доріжок по будівлі становить не менше 1,8 метра
 | так |  |
| 1. Покриття пішохідних доріжок , тротуарів і пандусів

рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупно структурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями) | так |  |
| 1. У разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівля сходів вони про дубльовані пандусом
 | ні |  |
| 1. Нахил пандуса становить не більше як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам

державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання | ні |  |
| 1. Всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок
 | ні |  |
| 1. Систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об’єктів та перешкод )
 | так |  |
| 1. Міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю
 | ні |  |
| **2.Вхідна група** |
| 1. Вхідна група до об’єкта об лаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо
 | так |  |
| 1. У разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони про дубльовані пандусом
 | ні |  |
| 1. Нахил пандуса становить не більше як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання
 | ні |  |
| 1. Всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок
 | так |  |
| 1. Двері об лаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні «зачинено» і «відчинено»
 | так |  |
| 1. За наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором
 | ні |  |
| 1. Дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менше як 0,9 метра
 | так |  |
| 1. За наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра
 | ні |  |
| 1. Кути порогів заокруглені
 | ні |  |
| 1. На першу/останню сходинки, пороги, інші об’єкти та перешкоди контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра – 0,05-0,1 метра, вертикальної – 0,03-0,05 метра)
 | ні |  |
| 1. Розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5х1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному)
 | ні |  |
| 1. Майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів
 | ні |  |
| 1. Відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м х 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході
 | так |  |
| 1. У разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить не менше 1 метра
 | ні |  |
| 1. **Шляхи руху всередині будівлі, приміщення де надається послуга, допоміжні приміщення:**
 |
| 1. У разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони про дубльовані пандусом
 | ні |  |
| 1. Нахил пандуса становить не більше як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання
 | ні |  |
| 1. Всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані за шириною сходинки і висотою підйому сходинок
 | ні |  |
| 1. Двері об лаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні «зачинено» і «відчинено»
 | ні |  |
| 1. За наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором
 | ні |  |
| 1. Дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра
 | так |  |
| 1. За наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра
 | так |  |
| 1. Кути порогів заокруглені
 | ні |  |
| 1. На першу/останню сходинки, пороги, інші об’єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра – 0,05-0,1 метра, вертикальної – 0,03-0,05 метра)
 | ні |  |
| 1. Шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об’єктів) та для осіб з порушенням слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового або відеозв’язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів
 | ні |  |
| 1. У приміщенні відсутні предмети/перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю
 | так |  |
| 1. У разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання
 | ні |  |
| 1. Процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом
 | ні |  |
| 1. Під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більше як 0,02 метра)
 | ні |  |
| 1. Номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів
 | ні |  |
| 1. Номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля
 | ні |  |
| 1. Ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху
 | ні |  |
| 1. Навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху
 | ні |  |
| 1. Ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра
 | ні |  |
| 1. Висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхневої площадки
 | ні |  |
| 1. Санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю
 | ні |  |
| 1. У туалетах загального користування (у разі їх в наявності) (окремо для чоловіків і жінок) виконано універсальні кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра)
 | ні |  |
| 1. Окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху
 | ні |  |
| 1. Привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги
 | ні |  |
| 1. Шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю
 | ні |  |
| 1. Місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю
 | ні |  |
| 1. Місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю
 | ні |  |
| 1. Напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю
 | ні |  |
| 1. За визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню на об’єкті)
 | ні |  |
| 1. Відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно форматах)
 | ні |  |
| 1. У приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм
 | так |  |
| 1. У приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо)
 | так |  |
| 1. Ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях , галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку
 | так |  |
| 34) Ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях , галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху | ні |  |
| 1. Ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра
 | ні |  |
| 1. Висота об’єктів послуг (столи, стійкі, рецепція), а також пристроїв послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра
 | ні |  |
| 1. Шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху
 | ні |  |
| 1. Інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху
 | ні |  |
| 1. Пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху
 | ні |  |
| 1. **Безбар’єрність послуг для осіб з інвалідністю**
 |
| 1. Веб-сайти організації, що розміщена в об’єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 «Інформаційні технології». Настанова з доступності веб-контенту WЗC (WCAG) 2,0 не нижче уровня АА
 | ні |  |
| 1. У штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки
 | ні |  |

Серед працюючих кількість осіб

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього осіб з інвалідністю | З них |
| Пересуваються на кріслах колісних | З порушенням зору | З порушенням слуху | Мають інші порушення |
|  | Усього | 8 | - | 1 | - | 7 |
|  | З них жінки | 1 | - | - | - | 1 |

Серед відвідувачів/клієнтів/тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього осіб з інвалідністю | З них |
| Пересуваються на кріслах колісних | З порушенням зору | З порушенням слуху | Мають інші порушення |
|  | Усього | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | З них жінки | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Підсумки - об’єкт має часткову безбар’єрність для осіб з інвалідністю.